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《承德东伟新材料科技有限公司50万吨覆膜砂生产线升级改造项目环境影响报告表》收悉，经研究，形成批复意见如下：

承德东伟新材料科技有限公司50万吨覆膜砂生产线升级改造项目位于滦平县金沟屯镇滦河沿村，项目中心地理坐标为 117 度 31 分 10.306 秒， 41 度 4 分 13.107 秒。项目总投资500万元，其中环保投资40万元。项目占用原场地及厂房，在现有2条覆膜砂生产线的基础上，升级改造生产线，覆膜砂生产能力提升至50万吨/年。                               

该项目符合国家相关产业政策，已经滦平县工业和信息化局批准备案，备案编号：滦工信技改备字〔2026〕7号。从环保角度，选址基本合理，在落实项目环境影响报告表提出的环境保护措施后，污染物可达标排放。因此，我局原则同意该项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

报告表可作为项目工程设计和环境管理的依据，建设单位要严格落实报告表中提出的各项污染防治措施。项目在建设和运营过程中要做到以下几点：

1、覆膜砂加热滚筒采用低氮燃烧技术，覆膜砂生产线废气收集后经布袋除尘器+活性炭吸附处理，净化后经排气筒排放。颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度执行《承德市工业炉窑综合治理实施方案》（承环办〔2020〕72号）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）标准；VOCs执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准限值要求；甲醛和酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2标准要求。前置烘干炉采用低氮燃烧技术，与现有工程焙烧砂焙烧炉烟气一起经布袋除尘器处理净化后经排气筒排放。封闭车间库房，定期打扫。运输车辆减速慢行，厂区地面硬化，及时清扫。厂界非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值；甲醛和酚类执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13∕2322-2025）表3标准；厂区内非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13∕2322-2025）表2标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1标准要求。

2、项目通过采用低噪声设备，设置减震垫、隔声等措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
3、除尘灰收集后外售。废润滑油、废油桶、废含油抹布及手套、废活性炭暂存于危险废物贮存间内，由有资质的危废单位定期处理。覆膜砂生产车间进行地面硬化。危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；危险废物暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准执行。
4、施工期落实好大气、噪声、污水、固废环境相关防治措施，并严格执行《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》相关要求，减少对周围环境的影响。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值。施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的排放限值要求。

5、本项目需新增购买总量控制指标为：SO2：3.375t/a，NOx：5.062t/a。本项目实施后，全厂总量控制指标为：SO2：9.904 t/a，NOx：14.971 t/a。
三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目落实《报告表》及上述要求后，依法取得《排污许可证》后，开展工程环境保护设施竣工验收，通过竣工验收，方可正式运营。《报告表》经审批后，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变动或在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，你公司应依法向我局申报。
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